{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["钢制家具"],"not_rendered":{"images":12,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"钢制家具","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,8],[6,1,8,1],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[6,11,8,11],[15,0,15,8],[15,9,15,10]]}
["浙商银行主楼-样板层7F家具清单"]
["序号","功能区域","家具名称","图纸规格","后续实际规格","材质说明","参考图片","单位","数量","单价","总价","备注"]
["主楼7楼"]
["1","7F大开间办公室","员工桌（L型）","1800*1900","1800*1900*1200","1、屏风：全制框架屏风，厚度为40+60mm，采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保陶化硅烷化成工艺处理，采用“美国Nordson诺信、德国Wagner瓦格纳尔”全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角；屏风内部均为中空，无任何填充物，屏风框架为一整块设计，不是分段式设计，面板宽度为对应框架宽度，不分段，桌上桌下均为钢制烤漆面板，薄屏桌上分为两块钢制烤漆面板；屏风连接部分采用整根铝合金转接柱；厚屏为走线屏风，厚度≥60mm，内置钢制框架，屏风面板可拆卸，方便走线，便于检修；薄屏为6063铝合金框架；\n2、板材：表面采用富美家、威盛亚、夏特或同档次品牌防火板；基材为福人、大亚、露水河或同档次品牌ENF级优质刨花板，板面平整，甲醛释放量≤0.02mg/m³、其中含水率、板内密度偏差、静曲强度（MOR）、弹性模量（MOE）、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力、密度检测结果均合格；\n3、封边：ABS激光封边，采用瑞好（REHUA）、MKT、都肯(Doellken或同档次品牌，耐开裂性1级；\n4、钢制脚架壁厚2.0mm以上，\n5、柜体材质：采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保硅烷化成工艺处理，全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角，钢柜本体采用一体折弯成型，后背无焊接缝，钢制柜门含有投标人品牌钢印Logo标识；\n五金配件：\n①铰链：采用百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、海福乐HAFFLE或同等级品牌铰链，衣柜柜门开启角度大于180°，方便物品存取，其中垂直静载荷、水平静载荷、操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量检测结果均合格，耐腐蚀，18h内，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计。）、180h乙酸盐雾试验达到10级；\n6、柜体工艺：本体一体折弯，衣柜四周6mm薄边工艺精致美观；密码锁方便使用；\n7、配置：带午休床、衣柜、活动柜；桌上2个强电面板，桌面下2个强电2个弱电，含智能断路器。屏风1：全钢制走线屏风；屏风2：钢制+玻璃屏风\n衣柜：含仪容镜、领带夹；床柜：带四折折叠床和收纳钢制抽屉，折叠床垫需方便拆洗；\n钢制三抽活动柜：锁具：采用望通、海福乐HAFFLE、海蒂诗HETTICH或同等级品牌密码锁具,密码锁带应急钥匙，可重置密码；抽屉采用三节静音滚珠滑轨，滑轨宽度≥35mm，保证抽屉可以完全抽拉出来，且抽屉深度与柜体深度基本一致，三个抽屉带有联锁功能，一次只能打开一个，保证使用安全；底部采用全封闭式焊接底板；底部带有前置导向轮，保证使用安全；\n8、尺寸说明：台面厚度不小于25mm,主台面700mm;300*600*1200（衣柜）；700*600*750 (床柜，床长：1890*620*500)；400*500*630（活动钢制柜）；尺寸作为参考，具体深化以厂家图纸为准。",null,"位",9,null,null,"储藏柜密\n码锁/全钢制屏风+（玻璃+钢制屏风）"]
["2","7F大开间办公室","员工桌（L型）","1800*1900","1800*1900*1200","1、屏风：全制框架屏风，厚度为40+60mm，采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保陶化硅烷化成工艺处理，采用“美国Nordson诺信、德国Wagner瓦格纳尔”全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角；屏风内部均为中空，无任何填充物，屏风框架为一整块设计，不是分段式设计，面板宽度为对应框架宽度，不分段，桌上桌下均为钢制烤漆面板，薄屏桌上分为两块钢制烤漆面板；屏风连接部分采用整根铝合金转接柱；厚屏为走线屏风，厚度≥60mm，内置钢制框架，屏风面板可拆卸，方便走线，便于检修；薄屏为6063铝合金框架；\n2、板材：表面采用富美家、威盛亚、夏特或同档次品牌防火板；基材为福人、大亚、露水河或同档次品牌ENF级优质刨花板，板面平整，甲醛释放量≤0.02mg/m³、其中含水率、板内密度偏差、静曲强度（MOR）、弹性模量（MOE）、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力、密度检测结果均合格；\n3、封边：ABS激光封边，采用瑞好（REHUA）、MKT、都肯(Doellken或同档次品牌，耐开裂性1级；\n4、钢制脚架壁厚2.0mm以上，\n5、柜体材质：采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保硅烷化成工艺处理，全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角，钢柜本体采用一体折弯成型，后背无焊接缝，钢制柜门含有投标人品牌钢印Logo标识；\n五金配件：\n①铰链：采用百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、海福乐HAFFLE或同等级品牌铰链，衣柜柜门开启角度大于180°，方便物品存取，其中垂直静载荷、水平静载荷、操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量检测结果均合格，耐腐蚀，18h内，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计。）、180h乙酸盐雾试验达到10级；\n6、柜体工艺：本体一体折弯，衣柜四周6mm薄边工艺精致美观；密码锁方便使用；\n7、配置：带午休床、衣柜、活动柜；桌上2个强电面板，桌面下2个强电2个弱电，含智能断路器。屏风1：全钢制走线屏风；屏风2：钢制+玻璃屏风\n衣柜：含仪容镜、领带夹；床柜：带四折折叠床和收纳钢制抽屉，折叠床垫需方便拆洗；\n钢制三抽活动柜：锁具：采用望通、海福乐HAFFLE、海蒂诗HETTICH或同等级品牌密码锁具,密码锁带应急钥匙，可重置密码；抽屉采用三节静音滚珠滑轨，滑轨宽度≥35mm，保证抽屉可以完全抽拉出来，且抽屉深度与柜体深度基本一致，三个抽屉带有联锁功能，一次只能打开一个，保证使用安全；底部采用全封闭式焊接底板；底部带有前置导向轮，保证使用安全；\n8、尺寸说明：台面厚度不小于25mm，主台面700mm;300*600*1200（衣柜）；700*600*750 (床柜，床长：1890*620*500)；400*600*450（桌上钢制柜）；尺寸作为参考，具体深化以厂家图纸为准。",null,"位",6,null,null,"储藏柜密\n码锁/全钢制屏风+（玻璃+钢制屏风）"]
["3","7F大开间办公室","主管桌","3800*1800","3800*1800*1200","1、屏风：全制框架屏风，厚度为40+60mm，采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保陶化硅烷化成工艺处理，采用“美国Nordson诺信、德国Wagner瓦格纳尔”全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角；屏风内部均为中空，无任何填充物，屏风框架为一整块设计，不是分段式设计，面板宽度为对应框架宽度，不分段，桌上桌下均为钢制烤漆面板，薄屏桌上分为两块钢制烤漆面板；屏风连接部分采用整根铝合金转接柱；厚屏为走线屏风，厚度≥60mm，内置钢制框架，屏风面板可拆卸，方便走线，便于检修；薄屏为6063铝合金框架；\n2、板材：表面采用富美家、威盛亚、夏特或同档次品牌防火板；基材为福人、大亚、露水河或同档次品牌ENF级优质刨花板，板面平整，甲醛释放量≤0.02mg/m³、其中含水率、板内密度偏差、静曲强度（MOR）、弹性模量（MOE）、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力、密度检测结果均合格；\n3、封边：ABS激光封边，采用瑞好（REHUA）、MKT、都肯(Doellken或同档次品牌，耐开裂性1级；\n4、钢制脚架壁厚2.0mm以上，\n5、柜体材质：采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；钢板通过环保硅烷化成工艺处理，全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉末；连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体的部件无毛刺、刃口和棱角，钢柜本体采用一体折弯成型，后背无焊接缝，钢制柜门含有投标人品牌钢印Logo标识；\n五金配件：\n①铰链：采用百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、海福乐HAFFLE或同等级品牌铰链，衣柜柜门开启角度大于180°，方便物品存取，其中垂直静载荷、水平静载荷、操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量检测结果均合格，耐腐蚀，18h内，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计。）、180h乙酸盐雾试验达到10级；\n6、柜体工艺：本体一体折弯，衣柜四周6mm薄边工艺精致美观；锁具：采用望通、海福乐HAFFLE、海蒂诗HETTICH或同等级品牌密码锁具,密码锁带应急钥匙，可重置密码；\n7、配置：带午休床、衣柜、移门柜，双抽柜，带软包开放柜，带；桌上2个强电面板，桌面下2个强电2个弱电，含智能断路器。屏风1：全钢制走线屏风；屏风2：钢制+玻璃屏风；桌下带前挡板；\n衣柜：含板式柜顶板、仪容镜、领带夹；床柜：带四折折叠床和收纳钢制抽屉，折叠床垫需方便拆洗；\n8、尺寸说明：台面厚度不小于25mm,主台面700mm；400*600*1200 （衣柜）；700*600*750 (床柜，床长：1890*620*500)；700*600*450（格子柜，床柜上方）；1300*600*520（移门柜）；1300*600*520（开放柜）尺寸作为参考，具体深化以厂家图纸为准。",null,"张","1",null,null,"储藏柜密\n码锁/全钢制屏风+（玻璃+钢制屏风）"]
["4","7F大开间办公室","矮柜1（两侧）","800*400","800*400*1200","1、钢材：采用“宝钢”或同等级品牌一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm、耐腐蚀，100h乙酸盐雾试验达到10级；其中产品外观性能要求、产品表面涂饰层、覆面材料理化性能检测结果均合格；\n2、工艺：钢板通过环保硅烷化成工艺处理，经脱脂、水洗、硅烷化成等六道防锈工序前处理；喷涂工艺：采用“美国Nordson诺信、德国Wagner瓦格纳尔”全自动生产线静电粉末喷涂处理，隧道式喷淋技术，表面喷涂奥地利“老虎”、荷兰“阿克苏诺贝尔”或同等级品牌超细金属粉，色泽均匀，光滑平整；生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁；钢柜本体采用一体折弯成型，后背无焊接缝；\n3、层板均带加强筋，层板最大承重不低于70KG，满负荷24小时候下挠度低于3mm，卸载后自动恢复，层板能在26mm以内间隔调整高度；\n4、无边框设计工艺精致美观，密码锁方便使用，钢制柜门含有投标人品牌钢印Logo标识；\n5、密码锁系统，钢柜底部配置调节脚，每个调整脚可承受100KG负载。\n6、五金配件：\n①铰链：采用百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、海福乐HAFFLE或同等级品牌铰链，柜门开启角度大于135°，方便物品存取；\n②锁具：采用望通、海福乐HAFFLE、海蒂诗HETTICH或同等级品牌密码锁具,密码锁带应急钥匙，可重置密码。",null,"组",12,null,null,"密码锁"]
["5",null,"矮柜2","800*400","800*400*900",null,null,"组",18]
["6",null,"过道柜（带花槽）","1800*400","1800*400*1200",null,null,"组",1]
["7","7F大开间办公室","支臂","/","/","32\"内显示器带VESA孔\nVESA片尺寸：75*75mm 100*100mm\n显示器俯仰角度+90°~-55°\n升降范围：244mm；升降高度：260~500mm\n上臂长度：231mm；下臂长度：186mm\n主立柱：10cm\n夹装尺寸：1-75mm\n重量：3.2kg\n承重：2-8kg\n材质：铝合金",null,"个",2,null,null,"卡扣式"]
["8","7F大开间办公室","主管椅/员工椅","540*720","686*719*1244","1、面料：椅座和椅背使用透气网状材料，椅背采用聚酯纤维塑胶PP背与杜邦悬浮薄膜玻璃纤维网状织物弹性材料合成双材料。可自然贴合身体，提供动态支撑并消除压力点，需具备良好的耐磨性，防褪色，抗污染，阻燃，无静电，易清洁，支持速干。面料阻燃性能测试符合美国CA TB117, NFPA 260标准，20万次耐磨擦，耐光等级达到4级40小时；整体表面触感温度保持恒温，长期久坐，不会影响人体健康；\n2、椅座：采用全网椅背及全网椅坐，透气而有弹力。椅座网面有五种不同张力集合而成，最大限度释放臀部压力，椅坐两侧边部成弧度高出坐垫不低于50mm；织物与框架采用无钉工艺；\n3、底盘：采用高强度钢板完成椅背倾仰，底盘盖板容易打开，方便检修；\n4、功能：椅座升降调节，升降扶手，倾仰阻尼调节，座椅椅背前倾功能；\n5、五星脚：高耐磨性耐压性塑胶五星支撑脚，底坐半径不低于325mm；线控升降，安全满足国标；\n6、椅轮：椅轮直径不低于60mm,往复磨损测试不低于98000次；\n7、设计要求：坐背分离一体金属框架支撑，椅坐悬浮，扶手装于椅背满足倾仰舒适，椅背带支撑，扶手面积不低于100*280mm（±5），整体通过SGS认证、SCS Indoor 空气质量认证，从摇篮到摇篮认证，AFRDI澳州蓝级认证，NSF认证（ BIFMA LEVEL3）等认证；\n8、可回收性至少达到90%；\n9、高度可调头枕。",null,"把","2"]
["9","7F大开间办公室","主管位接待椅","540*720","560*550*892","1、椅背及坐垫：优质网布材质，甲醛含量≤20mg/kg，染色牢度≥4级，色牢度高，不易褪色，透气性好；\n2、框架：优质尼龙材料加纤注塑工艺，承重性好；\n3、扶手：一体式固定扶手\n4、功能：可升降及倾仰锁定； \n5、脚椅：铝合金喷涂工艺，固定脚。",null,"把","2"]
["10","7F洽谈室","椭圆洽谈桌","1800*1000","1800*1000*730","1、板材：台面厚度不小于25mm，表面采用富美家、威盛亚、夏特或同档次品牌防火板；基材为福人、大亚、露水河或同档次品牌ENF级优质刨花板，板面平整，甲醛释放量≤0.02mg/m³、其中含水率、板内密度偏差、静曲强度（MOR）、弹性模量（MOE）、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力、密度检测结果均合格；\n2、封边：ABS激光封边，采用瑞好（REHUA）、MKT、都肯(Doellken或同档次品牌，耐开裂性1级；\n3、下架：金属下架。",null,"张","1",null,null,"会议桌无需走线"]
["11","7F洽谈室","洽谈椅","662*574","580*500*890-990","1、椅背及坐垫：优质网布材质，甲醛含量≤20mg/kg，染色牢度≥4级，色牢度高，不易褪色，透气性好；\n2、框架：扶手及背筐采用PA环保工程塑料一次成型，尼龙+30%玻璃纤维；\n3、扶手：一体式固定扶手\n4、气压棒：采用三弘、SUSPA、KGS或同档次品牌协强4级气压棒； \n5、功能：可升降；\n6、脚椅：铝合金喷涂工艺，固定脚。",null,"把","6",null,null,"固定脚"]
["12","7F开放洽谈区","电话亭","1250*1320","1220*1000*2255","1、碳塑墙板：根据GB17657-2013检验依据，执行甲醛释放量≤0.1mg/ L. （提供具备CMA/ ilac-MRA/CNAS等权威标识的检测报告）；同时满足根据EN717-1:2004中技术指标要求，甲醛释放量（MDL）≤0.08mg/ m³符合E1环保标准 ；燃烧性能等级和分级判据,达到B1级要求；\n2、主体框架：航空铝喷粉工艺；\n3、声学要求：按照GB/T36075.2-2018测试标准，采用中断粉噪音法，混响时间RT0.25S（±0.1S)范围内；\n4、隔声玻璃：优质隔声列车玻璃，安全、环保，符合国家标准； 结实、防火、防爆、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨、隔音效果好。安全级别高，破损后无锐角、采用丝印方式装饰边沿，无喷漆；\n5、功能：自适应通风系统，保持舱内空气流通；自动双光源照明；内置USB充电插座。\n",null,"组",2]
["合计总价："]